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Федеральный закон  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» явился началом массового проведения энергетических обследований потребления топливно-энергетических ресурсов различными предприятиями. 
В рамках реализации закона об энергосбережении для проведения энергетических обследований срочно понадобились  энергоаудиторы, целенаправленно подготовкой которых, до этого времени, никто в стране не занимался. Очевидно, что энергоаудиторской деятельностью могут  заниматься специалисты с высшим  электротехническим образованием, способные освоить новейшие методики энергетических измерений, подготовленные к работе с современным измерительным оборудованием. 
Ставропольское представительство Московского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК России представило программу краткосрочного обучения «Проведение энергетических обследований с целью повышения  энергетической эффективности и энергосбережения». Программа рассчитана на 72 часа. Разработкой и реализацией программы занимались ведущие преподаватели электроэнергетических факультетов Северокавказского Федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета.
Основой создания курса «Проведение энергетических обследований с целью повышения  энергетической эффективности и энергосбережения» являются законодательные акты, научно-техническая и справочная литература,  научные разработки ведущих ученых. 
Целью учебного курса является: формирование у слушателей целостной системы теоретических знаний и практических навыков организации работ по проведению энергетических обследований  для повышения энергетической эффективности и ресурсосбережения предприятий, организаций и учреждений.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
- повышение культуры энергопотребления;  
- изучение российской нормативно-законодательной базы в области ресурсосбережения;
-  изучение международных стандартов в области энергоаудита;
- изучение методик проведения энергетических обследований предприятий;
- мониторинг использования энергетических ресурсов предприятия для  получения конкретных данных;
- оценка состояния системы нормирования энергопотребления; 
- проверка энергетических балансов;
- выявление потенциала энергосбережения;
- разработка мероприятий по энергосбережению. 
	В соответствии c Приказом Министерства энергетики России №182 от 19.04.2010г. результатами энергетического обследования должны стать разработка энергетического паспорта объекта, а также технический отчет и программа энергосбережения.
Содержание энергетических обследований можно разделить на два этапа.  Первый  этап - сбор документальной информации. Второй - инструментальные обследования объекта. Инструментальные обследования необходимы для получения недостающей информации, которая необходима для всеобъемлющей оценки эффективности использования потребляемых энергоносителей. Одним из направлений энергетических обследований является оценка качества напряжения в системе  электроснабжения.
Для оценки качественных параметров производится составление или запись групповых или  индивидуальных графиков нагрузки. Графики  позволяют определить загруженность электроприемников потребителей, их использование в определенных временных интервалах, коэффициент мощности нагрузок. Групповые графики нагрузки необходимы для анализа эффективности использования электроэнергии.  Определяется характер изменения активной, реактивной и полной мощностей нагрузок в течение суток, средние и максимальные значения нагрузок, среднесуточный коэффициент мощности, коэффициент использования. 
Для записи больших объемов данных могут быть использованы анализаторы электропотребления. В настоящее время  электротехнический рынок представляет широкий спектр анализаторов электропотребления преимущественно европейских производителей.      Обязательное условие при использовании анализатора в России – наличие сертификата Госстандарта. Разработаны специальные методики регистрации параметров электроприемников. Продолжительность регистрации графиков нагрузок находится в зависимости от цели обследования. В процессе обучения энергоаудиторов, в процессе деятельности на конкретном объекте содержание энергетических обследований можно представить в виде алгоритма (рисунок 1). 
Алгоритм позволяет понять цели и задачи обследований. Алгоритм является  аналогом типовой инструкции, предписывающей выполнение определенных действий, помогает избежать ошибки, экономит время при выполнении одинаковых замеров. [image: C:\Users\312\Desktop\известия\Лист №3.JPG]

	



Рисунок 1. Алгоритм оценки качественных показателей электроэнергии объекта.
Результаты инструментального обследования являются исходным материалом для анализа эффективности энергоиспользования объекта. Итогом является энергетический паспорт объекта и технический отчет предприятий, разрабатывается  программа энергосбережения.
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