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Введение
В настоящее время в России ведётся строительство промышленных зданий. Большинство из них возводится по типовым проектам. Типизация основывается на отборе наиболее эффективных для данного периода объёмно – планировочных и конструктивных решений дающих наилучший экономический результат в строительстве и экспликации зданий и сооружений, а также обеспечение комфорта при их использовании. Типизация зданий образующих застройку, не исключает создание индивидуальных проектов. Развитие строительства промышленных зданий практически связано с историей развития материальной культуры человеческого общества.

Жилище человека прошло огромный путь от пещер и первобытных шалашей до многоэтажных, современных домов, оснащённых и благоустроенных. В настоящее время эстетической стороне архитектуры промышленных зданий и комплексов придают огромное значение. Проблема гармонической архитектурно – планировочной среды – одна из важнейших творческих задач современной архитектуры и градостроительства.

Опыт показал, что при умелом учёте природных особенностей местности, использовании традиционных и современных материалов и приёмов, включение отдельных зданий, возводимых по индивидуальным проектам, городские районы приобретают неповторимую архитектурную выразительностью.

[image: image7.wmf]
                                                                                                                            8
Исходные данные
Место строительства – г. Тюмень

Грунты – см. скважину

Нормативная глубина промерзания – 2,05 м.

Скоростной напор ветра – 35 кгс/м2 / 0,34 кПа

Расчётная температура наружного воздуха – минус 380 С

Вес снегового покрова - 100 кгс/м2 / 1 кПа

Климатические район – 1в
Инженерно – геологические условия - обычные

Климатические параметры холодного и тёплого периода года

Преобладающее направление ветра:

за декабрь – февраль: юго – западное

за июль – август: северо – западное
[image: image8.wmf][image: image9.wmf]
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Геологический разрез скважины № 45

Масштаб 1:100

Объект: Ремонтная мастерская в городе Тюмени

	№ слоя
	Глубина залегания слоя в м.
	Мощность слоя в м.
	Абсолютная отметка подошвы сло в м.
	Геологический разрез
	Литологический разрез 62,82


	Описание грунтов
	Уровень воды в м.

	
	от
	до
	
	
	
	
	
	появления
	установлен

	1

2
	0,0

0,1
	0,1

7,0
	0,1

6,9
	62,72

55,82
	
	_ _
	[image: image10.wmf]1 ñëîé ðóáåðîèäà; ð = 600 êã / ì3

Öåìåíòíî ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà; 20 ìì.; ð = 1800 êã / ì3

Æ/á ïëèòà; 45 ìì.; ð = 2500 êã / ì3

Öåìåíòíî ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà; 20 ìì.; ð = 1800 êã / ì3

Ïåíîïîëèñòèðîë; ð = 40 êã/ì3  áõ

3 ñëîÿ ðóáåðîèäà íà áèòóìíîé ìàñòèêå; ð = 600 êã / ì3

1 ñëîé ðóáåðîèäà; ð = 600 êã / ì3
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светло – коричневый,

до жёлто – серого, 

средней крупности, средней плотности.
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	Песок 

жёлто – серый, 

до светло – серого, 

мелкий, 

средней плотности.
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средней крупности, средней плотности.
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1. АРХИТЕКТУРНО – КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
1.1  Объёмно – планировочное решение, ТЭП
Мастерская имеет прямоугольную форму с размерами в плане 24,5 на 60 метра.

Высота здания – 9,4 и 5,7м.

Шаг – 6м.

Пролёт – 18 и 6м.
Степень огнестойкости 2
Степень долговечности 2

Степень капитальности 2

Строительный объём – 12204м3
Площадь застройки – 1470м2
Общая площадь – 1470 м2 
Экспликация помещений

	№
	Наименование помещений
	Площадь, м2

	1
	Участок ремонтно-монтажный
	1016

	2
	Участок мойки двигателей и агрегатов
	 

	3
	Участок ремонта агрегатов
	 


	4
	Участок шиномонтажный
	 

	5
	Участок кузнечно-сварочный
	71

	6
	Участок обкатки и регулировки двигателей
	35

	7
	Участок слесарно-механический
	55

	8
	Участок обойный
	17

	9
	Участок проверки и регулировки автотракторного электрооборудования
	17

	10
	Участок ремонта и зарядки аккумуляторов
	17

	11
	Участок проверки и регулировки топливной аппаратуры и гидросистем
	30

	12
	Инструментально-раздаточная кладовая
	17

	13
	Участок диагностики и тех.обслуживания
	71

	14
	Участок наружной мойки
	67

	15
	Помещение для компрессора
	12

	16
	Венткамера
	13

	17
	Тамбур шлюз
	3


[image: image20.wmf]
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1.2  Конструктивное решение
Фундамент монолитный индивидуальный.
Наружные продольные стены – несущие, выполняются из облицовочного и отделочного, утолщенного кирпича марки КП-У100/25 по ГОСТ 530-95 на цементно - песчаном растворе М 50, толщиной 250 и 120 мм и 140 мм утеплителя - пенополистерола между ними.

Внутренние стены – выполняются из пустотелого, утолщенного керамического кирпича марки КП-У100/15 по ГОСТ 530-95, на растворе М 50.

Перегородки – выполняются из кирпича КП-У75/15 по ГОСТ 530-95, на растворе М 50.

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается устройством продольных несущих стен с пилястрами и связью их с балками покрытия.

[image: image21.wmf]Плиты перекрытия - сборные ж/б, по серии 1.141-1

Марка ПК8 – 60.12a
L = 5980мм.

B = 1190мм.

Марка бетона  М200

Объем = 0,86/12,05м3

Масса = 2150кг.

Сталь = 41,89/5,88

Марка ПК8 – 60.18a
L = 5980мм.

B = 1790мм.

Марка бетона  М200

Объем = 1,30/12,1м3

Масса = 3250кг.

Сталь = 58,39/5,45

Марка П30 - 15
L = 2980мм.

B = 1490мм.

[image: image22.wmf]Марка бетона  М200

Объем = 0,57/12,85м3

Масса = 1425кг.

Сталь = 14,26/3,21
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Ребристые плиты покрытия - сборные ж/б, по серии 1.865.1-4/84
Серия  1.865.1-4/84
Марка  1ПГ – ЗАУ

Марка бетона  М300

Бетон = 0,9м3

Сталь = 75кг.
Масса = 2,25т. 

L = 5970мм.

В = 2980мм.

Н = 250мм.
Серия  1.865.1-4/84
Марка  1ПГ – ЗА1У

Марка бетона  М300

Бетон = 0,9м3

Сталь = 75кг.
Масса = 2,25т. 

L = 5970мм.

В = 2980мм.

Н = 250мм.
Серия  1.865.1-4/84
Марка  1ПВ – ЗАтУСК
Марка бетона  М300

Бетон = 0,89м3

Сталь = 70кг.
Масса = 2,15т. 

L = 5970мм.

В = 2980мм.

Н = 250мм.
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Балки ж/б стропильные

Серия 1.462.1-3/80

Марка 1БДР18-1К7Т

Марка бетона - М 350

Расход материалов:

Бетон – 3,46м3
Сталь – 310,4кг.

Масса – 8,4т.

h1=420
h=300
b=200


Серия 1.462.1-10/80

Марка 1БСТ6-1А1УТ

Марка бетона - М 300

Расход материалов:

Бетон – 0,45м3
Сталь – 48кг.

Масса – 1,2т.

Балки двутаврововые для подвесных путей 

ГОСТ 19425 – 74  
N профиля 36м

h = 360

b = 130

S = 9,5

Площадь сечения -73,8см  
Масса = 57,9 кг. на 1 м
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Окна по ГОСТу 12506 - 81
Шифр  108 - 81
Марка  ОГД 18 - 30.2л.п
Площадь = 5,17м2
Алюм. = 9,9кг.

Резин. = 1,35кг.

Стеклопак. = 87,6кг.
Масса = 132,8кг. 

L = 2940мм.

В2 = 1760мм.

Шифр  108 - 81

Марка  ОГД 12 - 30.2л.п

Площадь = 3,41м2
Алюм. = 7,9кг.

Резин. = 1кг.

Стеклопак. = 55,6кг.
Масса = 91,7кг. 

L = 2940мм.

В1 = 1160мм.

Шифр  108 - 81

Марка  ОГД 18 - 18.2

Площадь = 3,14м2
Алюм. = 6,7кг.

Резин. = 0,85кг.

Стеклопак. = 52кг.
Масса = 83кг. 

L = 1783мм.

В = 1760мм.
Двери наружные по ГОСТу 24698 -81
Серия 1.1365 - 19
ДН21 – 15АП
Древесина = 0,1252м3

Масса – 26,3 кг.

L = 1474мм.

B = 2085мм.
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Двери внутренние по ГОСТу 14624 -84

ГОСТ  14624-84

Серия  2.435-6
Марка  ДПИ6
L = 1520мм.

Н = 2070мм.


ГОСТ  14624-84

Серия  2.435-6
Марка  ДП5
L = 1020мм.

Н = 2070мм.

Ворота из трубчатого профиля по серии 1.435.9-17
Серия  1.435.9-17

Обознач.  1.435.9-17. 1-1000-01
Марка  ВР 42*42-Т
Масса = 753кг.

L = 4200мм.

H = 4200мм.
Серия  1.435.9-17

Обознач.  1.435.9-17. 1-1000-02
Марка  ВР 36*36-Т
Масса = 635кг.

L = 3600мм.

H = 3600мм.
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Перемычки по серии 1.038.1-1

Серия  1.038.1-1

Марка  1ПР 16.25.22-28АУТ

Марка бетона  М200
Объем бетона = 0,97м3
Сталь =4,92/43,16

Масса = 243кг.

L = 1570мм.
Н = 250мм.
Серия  1.038.1-1

Марка  1ПР 20.25.22-28АУТ

Марка бетона  М200
Объем бетона = 0,114м3
Сталь =6,42/53,17
Масса = 285кг.

L = 2070мм.
Н = 250мм.
Серия  1.038.1-1

Марка  1ПР 33.25.22-28АУТ

Марка бетона  М200
Объем бетона = 0,189м3
Сталь =8,13/69,14
Масса = 413кг.

L = 3270мм.
Н = 250мм.
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1.3 Расчеты

1.3.1 Теплотехнический расчёт стены

1. Составляем и вычерчиваем расчетную схему (принимаем в зависимости от конструктивного решения ограждающих конструкций) 

цементно-песчаная стяжка

кирпич облицовочный глянцевый

пенополистерол
кирпич отделочный
2. Записываем исходные данные. Принимаем по СНиП 23-01-99
	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью
	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного
	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее
	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температ

	
	
	
	
	месяца, 
	( 0(С
	( 8(С
	( 10(С
	месяца, %
	холодного
	урой

	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	
	
	°С
	продолжительность
	средняя температура
	продолжительность
	средняя температура
	продолжительность
	средняя температура
	
	месяца, %.
	воздуха ( 8 (С

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	20

	-32
	-31
	-28
	-26
	-15
	-37
	6,7
	134
	-6,3
	196
	-3,1
	212
	-2,2
	83
	76
	4,2



3. г. Тюмень – зона 2 нормальная. Зона во влажном помещении – нормальная 
(СНиП 11-3-79*, приложение 2)
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4. Заполняем таблицу:

	Наименование материала
	γ, Кг/м.куб
	λ, Вт/м ˚с
	δ, (м)

	1. кирпич отделочный
	1200
	0,42
	0,120

	2. пенополистерол
	40
	0,041
	x

	3. кирпич облицовачный глянцевый
	1800
	0,7
	0,320

	4. цементно-песчаная стяжка
	1800
	0,76
	0,010


5. ГСОП = (t в – t от. пер. )  Z от. пер.,

где

t в – температура внутреннего воздуха = 18˚С (по СНиП 11-3-79*, таблица 15),

T от. пер. = -8˚С, 
Z от. пер. – средняя температура в градусах и продолжительностью суточного периода, по средней суточной температуры воздуха = 211, (по СНиП 2-3-79*, таблица 15*). 

ГСОП – градуса, сутки отопительного периода.

ГСОП = 18-(-3,1)∙196 = 4135,6˚С∙сут.
6. Методом интерполяции определяем   
[image: image1.wmf].
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2000 – 0,7

   R0ТРПРИВ.> R0ТР, значит R0ТРПРИВ.= R0
R0=1/ αβ + R1 + R2 + R3 + 1/ αH = 2,847

Решаем уравнение: 
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R0 = 1/αn + Rk + 1/αв                    Rk = R1 + Rx + R3 + R4 
R0 = 1/αn + R1 + Rx + R3 + R4 + 1/αв
Rx = R0ТРПРИВ. – (1/αn + R1 + R3 + R4 + 1/αв)

R1 = δ1/λ1 = 0,120/0,47 = 0,255

R3 = δ3/λ3 = 0,380/0,7 = 0,542
R4 = δ4/λ4 = 0,010/0,76 = 0,013

Rx = 2,847 – (1/8,7 + 0,255 + 0,542 + 0,013 + 1/23) = 3,847 – 0,967 = 2,88


Определяем толщину неизвестного слоя:
Rx = δx/λx        δx = Rx ∙ λx = 2,88 ∙ 0,041 = 0,140м

Толщина утеплителя из пеноплэкса = 0,140м

Толщина наружной стены = 120 + 140 + 250 + 10 = 520мм
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1.3.2 Теплотехнический расчёт покрытия
1. Исходные данные:

· промышленное здание;

· стены – комплексные ж / б панели, р = 2500 кг / м3;

· утеплитель – пенополистирол, р = 40 кг / м3;

· средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 применяется – 380 С;

· продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 80 С – 225 суток;

· средняя температура воздуха – 7,20 С.

2. Зона влажности – сухая;

влажностный режим помещений – нормальный;

условия эксплуатации – А.
3.   Расчетная схема:
4. Таблица исходных данных:
	Наименование слоя
	р, кг / м3
	(, Вт / (м * 0С)
	(, м.

	1. 1 слой рубероида

2. 3 слоя рубероида

на битумной мастике

3. цементно – песчаная стяжка

4. пенополистирол

5. 1 слой рубероида

6. цементно – песчаная стяжка

7. ж / б плита
	600

600

1800

40

600

1800

2500
	0,17

0,17

0,76

0,041

0,17

0,76

1,92
	0,0015

0,0045

0,02

х

0,0015

0,02

0,0045


5. Определяем R0 тр.прив., для чего находим:

ГСОП = (tв. – tот.пер.) * Zот.пер. = ( 20 – ( - 7,2 )) * 225 = 6120 0 С * сут.

6000 – 3,0

8000 – 3,5     R0 тр.прив. = 2,0 / 2000 * (6120 – 6000) + 3 = 3,12 м2 * 0С / Вт

2000 – 2,0

6. Определяем R0 тр. – требуемое сопротивление теплопередачи:

R0 тр. = n * (tв. – tн.) / ∆ tн. * (в. = 1 * ( 20 – ( - 38 )) / 6 * 8,7 = 1,1 м2 * 0С / Вт

7. R0 тр.прив.  > R0 тр.
R0 = 1 / (в. + R1 + R2 + R3 + Rх + R5 + R6 + R7 + 1 / (н. = 3,12

Rх = 3,12 – (1/8,7 + 0,009 + 0,026 + 0,026 + 0,009 + 0,026 + 0,002 + 1/23) = 2,864

8. Определяем толщину неизвестного слоя:

(х = Rх * (х = 2,864 * 0,041 = 0,01 м. = 100 мм.

Исходя, из санитарно – гигиенических, комфортных условий и условий энергосбережения, принимаем утеплитель из пенополистирола, толщиной 100 мм., р = 40 кг / м3.
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1.4 Сведения о наружной и внутренней отделке

Наружная отделка: 
Кладка стен с подбором поверхности кирпича, расшивка швов кирпичной кладки. Кладка ведется из облицовочного кирпича.
Внутренняя отделка:

Расшивка швов, штукатурка, затирка, масляная и водоэмульсионная окраска.
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2.4.4 Мероприятия по техника безопасности, противопожарной безопасности
Техника безопасности представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов, т.е. таких, воздействие которых на работающего приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья.
Нормы и правила техники безопасности, распространяющиеся на строительно-монтажные и специальные строительные работы, независимо от ведомственной подчиненности организации, выполняющих эти работы, содержатся в СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
В соответствии с действующими нормами и правилами администрация строительства должна в установленные сроки организовать инструктаж, изучение и проверку знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности с обязательным документальным её оформлением. Эти мероприятия проводятся в соответствии с «Типовыми программами по обучению рабочих безопасным методам труда и проверки знаний инженерно- техническими работниками техники безопасности в строительстве». Вновь поступающих на строительство рабочих можно допустить к работе только после прохождения ими вводного инструктажа по технике безопасности и инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Кроме того, в течение не более трех месяцев со дня поступления на работу они должны пройти обучение безопасным методам по утвержденной программе. Инструктаж по технике безопасности необходимо проводить при переводе на новую работу, а так же при изменении условий труда. Ежегодно следует проверять знания по технике безопасности как рабочих, так и инженерно-технических работников. Работающим в опасных и вредных условия должны выдаваться индивидуальные защитные средства -предупреждающие возможность возникновения несчастных случаев, и спецодежда, защищающая организм от влияния вредных факторов окружающей среды. Лица, не имеющие соответствующих средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды и спецобуви, к работе не допускаются. В целях лучшего усвоения правил техники безопасности выпускаются памятки для рабочих различных профессии.
Значительный эффект по предупреждению травматизма дает наглядная агитация в виде броских плакатов, развешиваемых вблизи рабочих мест, в бытовых помещениях.
Важнейшим комплексом мероприятий на строительстве является соблюдение правил противопожарной безопасности. Строители обязаны строго соблюдать требования пожарной безопасности на всех стадиях строительства, начиная с подготовительных работ.
В этих целях временные здания и сооружения,  возводимые в подготовительный период, следует строить строго по проектам организации строительства и производства работ, предварительно согласовав их с органами пожарной охраны.

На строительных площадках необходимо: обеспечивать правильное складирование
материалов у и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в специально отведенных местах, строго соблюдать другие правила пожарной безопасности. А так же содержать в постоянной готовности все средства пожаротушения (линии водопровода с гидрантами, огнетушители, сигнализационные устройства пожарный инвентарь).
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За организацию пожарной охраны, выполнение противопожарных мероприятий и
исправное содержание средств пожаротушения на участке строительства несёт ответственность начальник участка или производитель работ. Надзор  и  контроль  за  охраной  труда  осуществляют  органы  и  инспекции государственного надзора.
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2.4.5 Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды на строительной площадке сводится в основном к снятию растительного слоя с дальнейшим использованием его при благоустройстве; сохранение деревьев и ценных кустарных пород; удаление строительных отходов с благоустройством территории для утилизации, предотвращение засорения природных водоемов строительными отходами.
 На строительной площадке необходимо: обеспечить правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся  и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в строго отведенных местах, содержать в постоянной готовности все средства пожаротушения (линии водопровода с гидрантами, огнетушители, сигнализационные устройства, пожарный инвентарь).

В первой ступени контроля участвуют бригадир, мастер и общественный инспектор по охране труда бригады. Они ежедневно перед началом смены проверяют обеспеченность безопасного ведения строительно-монтажных работ и соблюдение санитарно-гигиенического обслуживания рабочих. Особое внимание уделяется организации работ с повышенной опасностью. Если обнаружено отклонение, мастер обязан принять срочные меры.

Во второй ступени, проводимой раз в неделю, участвуют начальник участка и председатель комиссии по охране труда, механик и электромонтер. Они проверяют:

· состояние техники безопасности и производственной санитарии; работу первой ступени; выполнение проекта производства работ;

· исправность и безопасность используемых машин, механизмов, энергетических установок и транспортных средств; своевременность выдачи спецодежды и защитных приспособлений; выполнение обязательств по охране труда, предложений и замечаний, записанных в журнал проверок на первой ступени. Все выявленные нарушения и отступления регистрируются в журнале. В третьей ступени, проводимой раз в месяц, участвуют главный инженер, главный механик, главный энергетик и инженер по технике безопасности.

· выполнение запланированных мероприятий, постановлений и приказов по обеспечению безопасных условий труда и быта; правильность регистрации и отчетности по несчастным случаям; соблюдение установленных сроков и организацию проведения испытаний индивидуальных средств защиты, приспособлений и других устройств, подлежащих периодическим испытаниям; работы первой и второй ступени.

Результаты проверки обсуждаются на совещании. Принятые решения оформляются в виде приказа.

Охрана окружающей природной среды. Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и остатков материалов, интенсивно загрязняющих воздух. Сбрасывание с этажей здания отходов и мусора возможно только с применением бункеров-накопителей. Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены и обезврежены.

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва. На территории площадки не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
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3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перед началом строительства необходимо определить сумму денежных средств, которая  понадобится для  его  осуществления  в  соответствии  с  проектом  - сметную
стоимость строительства.
Для ее определения составляется следующая документация в составе проекта:
- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- объектные и локальные сметы;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат;
в составе рабочей документации:

- объектные и локальные сметы;
Основанием для определения сметной стоимости строительства служат проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов СМР, спецификация и ведомость на оборудование, действующая сметно-нормотивная база.
Стоимость строительства в сметной документации может производиться в двух уровнях цен:
- базисном
- текущем
Существует несколько методов определения стоимости:
ресурсный; ресурсно-индексный; базисно-индексный; базисно-компенсационный; на основе банка данных.
Исходя из сметной стоимости определяется балансовая стоимость водимых в действие основных фондов по построенным зданиям и сооружениям.
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3.1. Определение сметной стоимости строительства.
Локальные сметы
Локальные сметы являются первыми сметными документами и составляются на отдельные виды работ по зданиям и сооружениям по общеплощадочным работам на основе объемов определяемых в составе рабочей документации.
локальные сметные расчеты составляются на следующие виды работ:
- строительные работы;

- внутренние санитарно-технические работы:

- внутреннее электроосвещение;

- электросиловые установки;

- монтажи приобретение технологического оборудования:

- слаботочные устройства;
- приобретение приспособлений;

Локальные   сметы   выполняются   по   разделам,   исходя   из   технологической последовательности работ. После каждого раздела в локальной смете определяются итоговые суммы затрат по разделу и выполняются начисления.
Локальные сметы служат для определения сметной стоимости СМР.
Сметная стоимость СМР складывается из прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (HP) и сметной прибыли (СП).
Прямые затраты непосредственно связаны с производством конкретных видов СМР. Величина прямых затрат определяется прямым счетом на основе физических объемов по конструктивным видам работ, сметных норм и цен. Прямые затраты складываются из затрат на материалы, затрат по эксплуатации машин, включая заработную плату машиниста, основной заработной платы.
Накладные расходу - косвенные затраты, связанные с управлением строительством, организации строительного производства и обслуживание его рабочих.
Сметная прибыль - прибыль подрядных строительных организаций, идущая в основном на развитие производственной базы и социальной сферы подрядчика.
Сметная себестоимость - сумма прямых затрат и накладных расходов.
Локальная смета на электромонтажные работы служит для определения сметной стоимости электромонтажных работ.
Начисления по данным видам смет выполняются аналогично начислениям по локальной
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3.2 Сравнение двух вариантов проектных решений
При разработке организационно- технических мероприятий по снижению себестоимости путём внедрения прогрессивных и индивидуальных материалов и конструкций , а также передовых
методов организаций работ рекомендуются алюминиевые и деревянные окна
	Шифр и № позиции норматива
	Работы и затраты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда (чел. час) не занятых обслужив, машин

	
	
	
	
	всего
	экспл. маш.
	всего
	основ, з/п
	экспл. маш.
	обслуживание машин

	
	
	
	
	основ, з/п
	вт.ч. з/п
	
	
	вт.ч. з/п
	на ед.
	всего

	09-04-009-2
	заполне
ние ал. окон
	100 м2
	1
	4007,33
	1556,7
	4007,33
	1503,03
	1556,66
	84,99
	84,99

	
	
	
	
	1503,03
	124,14
	
	
	Г124,14
	
	

	
	ФОТ =1627,17
	1627,17
	

	
	Накладные расходы 106% от ФОТ
	1822,43
	

	
	Сметная себестоимость
	5829,76
	

	10-01-027-4
	заполнение дер. окон
	100 м2
	1
	71941,7
	799,2
	71941,70
	1767,46
	799,20
	182,4
	182,40

	
	
	
	
	1767,46
	11448
	
	
	114,48
	
	

	
	ФОТ =2018,32
	1881,94
	

	
	Накладные расходы 106% от ФОТ
	2107,77
	

	
	Сметная себестоимость
	74049,47
	


	Показатели
	ед. изм.
	алюминиевые окна
	деревянные окна

	себестоимость
	100 м2
	5829,76
	74049,47

	трудоемкость
	100 м2
	84,99
	182,40


Вывод: Преимущество алюминиевых окон над деревянными очевидно. Себестоимость и трудоемкость у алюминиевых окон гораздо меньше. Они прекрасно защищают от шума, холода. У них долгий срок служба и легкий уход. Не нуждаются в покраске. Алюминиевые окна - разумное вложение денег при растущей дерзости воров и взломщиков. Современные технологии, воплощенные в алюминиевой системе позволяют реализовать практически любые замыслы
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